Die Rx-Trx Umschaltung, das Sendefilter und der Vorverstärker
(Dieser Teil der Anleitung stammt von Kurt Fischer, DL5MEA.) 
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Schaltung der Rx/Tx Umschaltung, Vorverstärker, Tiefpassfilter 
  
Für diese Baugruppe wurde eine kleine Platine entworfen die an Stelle des Duplexers eingebaut wird. Der Vorverstärker ist nicht unbedingt nötig und kann durch ein Stück Koaxkabel ersetzt werden. 
Die Montage der Bauelemente erfolgt ausschließlich auf der Leiterseite. Die entsprechenden Bohrungen werden nicht durchgebohrt, die Löcher in den Pads dienen der Orientierung. Die Lage der Pin-Dioden ist kritisch. Die Durchkontaktierungen auf der Platine werden mit Hohlnieten hergestellt. Es ist darauf zu achten, dass die Nieten nicht mit Lötzinn vollaufen. Im Layout ist die Lage der Durchkontaktierungen mit roten Punkten gekennzeichnet. Die Unterseite der Platine ist durchgehend Massefläche. An allen Kanten wird die Masse der Oberseite mit der Masse der Unterseite verbunden, dazu wird dünne Kupferfolie um die Kanten herumgebogen und beidseitig verlötet. 
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Die l/4-Leitung wird aus einem Stück teflonisolierten Koaxialkabel angefertigt, der Innenleiter wird mit den entsprechenden Pins der Platine, der Außenleiter mit den naheliegenden Masseflächen verlötet. Das Kabel muss so aufgelötet werden, dass es nicht über den Streifenleitungen liegt. Die Spulen des Tiefpassfilters werden aus 1mm starkem, versilbertem Draht auf entsprechende Bohrer gewickelt, der Windungsabstand beträgt 1mm. Die Höhe der Spulen ist 8mm. Die Spulen für den Vorverstärker werden gemäß den nachstehenden Skizzen aus 0,8mm starkem, versilbertem Draht auf Bohrer gewickelt, der Windungsabstand beträgt zunächst 1mm. 
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Die Rx/Tx Spannung wird unterhalb des Powermodules von der Drossel abgenommen (gelb/braune Leitung). Die +Vpa wird vom Leistungstransistor abgenommen (rote Leitung). Die Platine wird über Drahtstücke mit allen Massepunkten verbunden an denen vorher der Duplexer festgelötet war, genauso werden die Verbindungen für Tx und Rx hergestellt. Das Teflonkabel der Antennenbuchse wird an den entsprechenden Pin angelötet, ebenso die Masse des Koaxkabels. 
Der Tiefpass benötigt bei richtigem Aufbau keinerlei Abgleich. Die Spulen können durch ziehen auf minimale Dämpfung im Durchlassbereich getrimmt werden. Um festzustellen ob die Induktivität zu groß oder zu klein ist verwendet man einen sog. HF-Spion. Dieser ist ein Stück Schrumpfschlauch, in das an einem Ende ein kleiner Ferritkern, am anderen Ende ein Stück Messing eingeschrumft ist. Nähert man das Ferrit der Spule erhöht sich die Induktivität, Messing verringert die Induktivität. Damit kann man schnell feststellen ob die Spule zuviel Induktivität hat (Spule dehnen) oder zu wenig. 
Der Vorverstärker wird zunächst mit einem Bakensignal auf maximale Verstärkung abgeglichen, danach empfängt man eine möglichst schwache Bake. Damit wird der Eingangskreis auf minimales Rauschen abgeglichen. Dazu werden die beiden Trimmer C14 und C15 wechselseitig verstellt. Dann wird der Ausgangskreis mit C12 und C13 auf minimales Rauschen abgeglichen. Dann nochmals der Eingangskreis usw.. 
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Platine Rx/Tx Umschaltung, Vorverstärker, Tiefpassfilter 
Abmessungen 88 mm x 51 mm, Material FR4 1.5 mm 
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Bestückung der Platine 
  
Eine weitere Verbesserung der Großsignalfestigkeit kann durch Einbau eines zusätzlichen Filters erzielt werden. Dazu wird die  Streifenleitung zwischen R8 und dem Empfängereingang großflächig aufgetrennt und an dieser Stelle ein zweikreisiges Helixfilter, wie schon im Sendezweig verwendet, eingelötet. 
[bookmark: stcklist]Bauteileliste für die Rx/Tx Platine 
2     10pF             805                                                   C3, C5 
1     18pF             805                                                   C4 
5     100pF           805                                                   C6, C7, C8, C9, C10 
2     MI402          Profi-Electronic, Andy´s Funkladen     D1, D2 
1     0µ1, axial      Profi-Electronic, Andy´s Funkladen     L8 
1     0µ1  1206      Bürklin                                               L6 
2     BAT43         Profi-Electronic, Andy´s Funkladen      D4, D5 
1     BF998          Bürklin                                               T1 
1     240r 1Watt                                                            R5 
4     1nF               805                                                   C21, C18, C17 
2     10k              805                                                   R1, R2 
2     BC547                                                                  T2, T3 
1     10k                                                                       R3 
1     1k                                                                         R4 
3     1nF               5mm                                                 C1, C19, C21 
1     39r               805                                                   R6 
1     56r               805                                                   R6 
2     220r             805                                                   R7, R8 
3     Trimmer 10pF, 
       Valvo, gelb 7,5mm Profi-Electronic, Andy´s Funkladen C14, C15, C13 
1     Trimmer 22pF, 
       Valvo, grün 7,5mm Profi-Electronic, Andy´s Funkladen C12 
1     10µ, 16V     Tantal                                               C22 
1    2µ2, 16V     Tantal                                                C20 
1     8V2 Z-Diode                                                       D5 
1     Helixfilter (519651) siehe Text 
      Koaxkabel RG178 
      versilberter Draht 1mm, 0,8mm 
      Kupferfolie 
In der Liste sind für einige Spezialteile Lieferfirmen aufgeführt. Die Bauteile sind natürlich auch von anderen Firmen zu beziehen. 
Die Liste erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit. 
  
[image: http://ok1dx.cz/techinfo/c5umbau/image029.jpg]
Anschlüsse für Rx/Tx Umschaltung und Versorgung des Vorverstärkers 
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